1. A B 按键表示电池电量检测 用于装上NP970 750 550电池后 电池检测
2. 2.4GHZ遥控器 频道选择
3. 色温切换键和 亮度调节键

单色温时 按键可以调节所有灯珠亮度同时从小-到大 或者从大--到小

双色温时 按键可以调节 32 为3200K 调节亮度大小 55 为5500K调节亮度大小 一个按键可以相互切换 32-55 55-32

遥控具体功能是亮度POWER + - 16个频道









